|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件一：采购需求  一、2023年度背街小巷改造提升工程材料一览表 | | | | | | |
|
|
|
| 序号 | 项目名称 | 材料品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 北二路北侧 | 荷兰砖 | 20\*10\*6 | m2 | 2080 |  |
|  |  |  |  |
| 2 | 北二路南侧 | 荷兰砖 | 20\*10\*6 | m2 | 1500 |  |
|  |  |  |  |
| 3 | 小河街、西横巷、南大路 | 大方砖 | 30\*15\*10 | m2 | 450 |  |
|  |  |  |  |
| 4 | 芹田巷、大园巷 | 大方砖 | 30\*15\*10 | m2 | 680 |  |
|  |  |  |  |
| 5 | 南大路支巷、文二路卫健委、文一路支巷 | 大方砖 | 30\*15\*10 | m2 | 580 |  |
|  |  |  |  |
| 6 | 卫校对面（西苑新村） | 荷兰砖 | 20\*10\*6 | m2 | 960 |  |
|  |  |  |  |
| 7 | 文昌片零星工程 | 大方砖 | 30\*15\*10 | m2 | 550 |  |
|  |  |  |  |
| 8 | 南一弄地税局宿舍旁、东南安置点一期育才路出口 | 荷兰砖 | 20\*10\*6 | m2 | 1200 |  |
|  |  |  |  |
| 9 | 同安社区零星工程 | 大方砖 | 30\*15\*10 | m2 | 550 | 含少量荷兰砖 |
|  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、主要材料要求 | | | |
|
| 序号 | 品种 | 规格型号及要求 | 备注 |
| 1 | 荷兰砖 | 200\*100\*60（mm)，符合CJJ 169- 2012城镇道路路面设计规范，混凝土预制块的抗压强度不宜低于40MPa， 提供出厂合格证，检测报告等相关材料 | 按施工进度分批分项目地点供货，招标清单中数量为暂定量，具体数量以双方签字认可进场实际数量为准！ |
| 2 | 大方砖 | 300\*150\*100（mm)，符合CJJ 169- 2012城镇道路路面设计规范，混凝土预制块的抗压强度不宜低于 40MPa，提供出厂合格证，检测报告等相关材料 | 按施工进度分批分项目地点供货，招标清单中数量为暂定量，具体数量以双方签字认可进场实际数量为准！ |