**附件一：采购需求**

**采购清单表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料规格名称** | **单位** | 数量 |
|  | 300\*300\*35球墨铸铁井盖（方形）B125型  **每套重量标准9KG** | 套 | 300 |
|  | 300\*500\*35球墨铸铁井盖（方形）B125型  **每套重量标准12KG** | 套 | 1000 |
|  | 600\*700\*60球墨铸铁井盖（圆形）D400型  **每套重量标准41KG** | 套 | 100 |

**推荐品牌：飞龙、同发、宏华、臻实、火炬**

**技术要求**

# 井盖应符合GB/T23858-2009《检查井盖》标准，球墨井盖喷漆需为环保烤干沥青漆，无异味，井盖表面因材质均匀，需刻有我司提供的字样及电话，重量幅度比例为±3%。

序号1：井盖中间需刻有圆形“阀”字样；

序号2：井盖上方刻有“水表箱”，下方刻有“供水热线：0556-6199199”字样级电话；

序号3：井盖上方刻有“桐城供水”，中间刻有圆形“阀”，下方刻有“供水热线：0556-6199199”字样级电话。

**600\*700\*60井盖样式如下图：**

