**一、槐溪塥排水工程采购材料一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **数量** | **规格型号** | **备注** |
| 1 | PVC-U排水管De50\*2.0 | m | 200 | De50\*2.0 | 执行标准：GB/T 5836.1-2018 |
| 2 | PVC-U排水管De75\*2.3 | m | 100 | De75\*2.3 |
| 3 | PVC-U排水管De110\*3.2 | m | 200 | De110\*3.2 |
| 4 | PVC-U排水管De160\*4.0 | m | 100 | De160\*4.0 |
| 5 | 实壁PE管dn200\*11.9（PE100 PN1.0） | m | 310 | dn200\*11.9（PE100 PN1.0） | 执行标准：GB/T 13663.2-2018 |
| 6 | 实壁PE管dn315\*18.7（PE100 PN1.0） | m | 100 | dn315\*18.7（PE100 PN1.0） |
| 7 | 有机增强增韧合金管DN300（环刚度SN≧12.5） | m | 1130 | DN300（环刚度SN≧12.5） | 执行标准：T/AQB 6-2021 （承插连接包含橡胶密封圈） |
| 8 | 有机增强增韧合金管DN300（环刚度SN≧8） | m | 500 | DN300（环刚度SN≧8） |
| 9 | 有机增强增韧合金管DN400（环刚度SN≧12.5） | m | 30 | DN400（环刚度SN≧12.5） |
| 10 | 有机增强增韧合金管DN200（环刚度SN≧8） | m | 80 | 管DN200（环刚度SN≧8）51 |
| 11 | 排水用DN150球墨铸铁管 | m | 50 | 排水用DN150 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 说明：招标控制价为266074.30元(13%增值税专用发票) | | | | |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |

**二、主要材料要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 规格型号及要求 | 备注 |
| 1 | PVC-U排水管De50\*2.0 | De50\*2.0 提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合GB/T 5836.1-2018相关标准。 | 按施工进度分批分项目地点供货，招标清单中数量为暂定量，具体数量以双方签字认可进场实际数量为准！ |
| 2 | PVC-U排水管De75\*2.3 | De75\*2.3提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合GB/T 5836.1-2018相关标准。 |
| 3 | PVC-U排水管De110\*3.2 | De110\*3.2，提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合GB/T 5836.1-2018相关标准。 |
| 4 | PVC-U排水管De160\*4.0 | De160\*4.0，提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合GB/T 5836.1-2018相关标准。 |
| 5 | 实壁PE管dn200\*11.9（PE100 PN1.0） | dn200\*11.9（PE100 PN1.0），提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合GB/T 13663.2-2018相关标准。 |
| 6 | 实壁PE管dn315\*18.7（PE100 PN1.0） | dn315\*18.7（PE100 PN1.0），提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合GB/T 13663.2-2018相关标准。 |
| 7 | 有机增强增韧合金管DN300（环刚度SN≧12.5） | DN300（环刚度SN≧12.5），提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合T/AQB 6-2021 （承插连接包含橡胶密封圈）相关标准。 |
| 8 | 有机增强增韧合金管DN300（环刚度SN≧8） | DN300（环刚度SN≧8），提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合T/AQB 6-2021 （承插连接包含橡胶密封圈）相关标准。 |
| 9 | 有机增强增韧合金管DN400（环刚度SN≧12.5） | DN400（环刚度SN≧12.5），提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合T/AQB 6-2021 （承插连接包含橡胶密封圈）相关标准。 |
| 10 | 有机增强增韧合金管DN200（环刚度SN≧8） | DN200（环刚度SN≧8），提供出厂合格证，检测报告等相关材料，符合T/AQB 6-2021 （承插连接包含橡胶密封圈）相关标准。 |
| 11 | 排水用DN150球墨铸铁管 | DN150球墨铸铁管，提供出厂合格证，检测报告等相关材料 |