**附件一：采购需求**

**采购清单表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料规格名称** | **单位** | 数量 |
|  | LXR-DN50垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 只 | 150 |
|  | LXR-DN80垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 只 | 30 |
|  | LXR-DN100垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 台 | 30 |
|  | LXR-DN150垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 台 | 20 |
|  | LXR-DN200垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 台 | 10 |

**注：产品不能低于宁波、东海、三川品牌质量**

**备注：表体材质为球墨铸铁。因此数量为计划数量，配送时间及数量以我方通知为准，分批配送，最终以发生数量结算。**

**技术要求**

**DN50每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）**

1．DN50\*18mm\*1.0Mpa碳钢中丝法兰片2片,

2. DN50双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16\*60mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）8套。

**DN80每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）**

1．DN80\*20mm\*1.0Mpa碳钢法兰片2片,

2. DN80双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16\*60mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。

**DN100基表每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）**

1．DN100\*22mm\*1.0Mpa碳钢法兰片2片,

2. DN100双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16\*80mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。

**DN150基表每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）**

1．DN150\*24mm\*1.0Mpa碳钢钢法兰片2片,

2. DN150双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M18\*80mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。

**DN200基表每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）**

1．DN200\*26mm\*1.0Mpa碳钢钢法兰片2片,

2. DN200双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M20\*100mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。